|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | DSR-75W | DSR-100W | DSR-125W | DSR-150W | DSR-180W | DSR-220W | DSR-250W | DSR-300W | DSR-340W | DSR-400W | DSR-480W |
| Exhaust volume / exhaust pressure (m3/min/Mpa) | | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | 20.2/0.7 | 24.0/0.7 | 28.0/0.7 | 32.5/0.7 | 40.0/0.7 | 43.5/0.7 | 50.8/0.7 | 60.0/0.7 |
| 9.8/0.8 | 13.0/0.8 | 15.8/0.8 | 19.0/0.8 | 23.0/0.8 | 26.5/0.8 | 31.0/0.8 | 36.8/0.8 | 42.0/0.8 | 48.2/0.8 | 57.0/0.8 |
| 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.0/1.0 | 17.0/1.0 | 20.0/1.0 | 22.5/1.0 | 28.0/1.0 | 32.2/1.0 | 38.1/1.0 | 42.6/1.0 | 50.0/1.0 |
| 7.6/1.3 | 10.0/1.3 | 1203/1.3 | 14.6/1.3 | 17.7/1.3 | 20.1/1.3 | 25.1/1.3 | 28.5/1.3 | 34.6/1.3 | 39.8/1.3 | 45.0/1.3 |
| Motor | KW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 300 | 350 |
| Rotation speed(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Power supply | 380V/50HZ | | | | | | | | | | |
| Starting model | Y- | | | | | | | | | | |
| Noise level DB(A) | | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 72±3 | 78 | 78 | 80 | 82 |
| Outlet Diameter(Inch) | | - | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | 5" | 5" |
| Ambient temperature(°C) | | -5°C~+45°C | | | | | | | | | | |
| Air discharge temperature(°C) | | Water-cooling<+40°C | | | | | | | | | | |
| Dimension | L(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2540 | 2540 | 2540 | 2800 | 2850 | 2850 | 5010 | 5200 |
| W(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1640 | 1640 | 1640 | 1800 | 1850 | 1850 | 2210 | 2500 |
| H(mm) | 1620 | 1660 | 1660 | 1860 | 1860 | 1860 | 1900 | 1950 | 1950 | 2130 | 2130 |
| Weight(kg) | | 2200 | 2300 | 2800 | 4000 | 4500 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 8000 | 8500 |