|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DSR-15T | DSR-20T | DSR-25T | DSR-30T | DSR-40T | DSR-50T | DSR-60T | DSR-75T | DSR-75TZ | DSR-100T | DSR-100TZ | DSR-125T | DSR-125TZ | DSR-150TZ | DSR-180TZ | DSR-220TZ | DSR-250TZ | DSR-300TZ | DSR-340TZ |
| Exhaust volume/exhaust pressure m3/min/Mpa | 1.7/0.7 | 2.1/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | 8.0/0.7 | 10.5/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | 16.3/0.7 | 20.8/0.7 | 24.8/0.7 | 28.5/0.7 | 32.5/0.7 | 38.6/0.7 | 43.9/0.7 |
| 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | 7.7/0.8 | 9.8/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 13.3/0.8 | 16.0/0.8 | 16.0/0.8 | 20.6/0.8 | 24.0/0.8 | 27.0/0.8 | 30.2/0.8 | 36.4/0.8 | 42.5/0.8 |
| 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.7/1.0 | 7.0/1.0 | 8.7/1.0 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | 14.6/1.0 | 17.0/1.0 | 20.6/1.0 | 23.2/1.0 | 27.0/1.0 | 33.1/1.0 | 38.8/1.0 |
| 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | 3.7/1.3 | 5.1/1.3 | 5.8/1.3 | 7.5/1.3 | 7.5/1.3 | 9.8/1.3 | 9.8/1.3 | 12.3/1.3 | 12.3/1.3 | 14.2/1.3 | 16.5/1.3 | 19.7/1.3 | 22.5/1.3 | 30.5/1.3 | 34.6/1.3 |
| KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 |
| V/HZ | 380/50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Starting mode | Y- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outlet Diameter(Inch) | G3/4 | G3/4 | G11/4 | G11/4 | G11/4 | G11/2 | G11/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
| Ambient temperature°C | -5°C~+45°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weight(kg) | 392(with tank) | 400(with tank) | 405 | 428 | 488 | 626 | 703 | 1050 | 1134 | 1214 | 1300 | 1252 | 1252 | 2000 | 2200 | 2580 | 2950 | 3200 | 3550 |
| L(mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1400 | 1750 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 |
| W(mm) | 450 | 450 | 450 | 660 | 660 | 707 | 707 | 1150 | 1100 | 1150 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 |
| H(mm) | 625 | 625 | 625 | 1120 | 1120 | 1240 | 1240 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |